

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Omschrijving | Waarde | | |
| **Artikel code** | **T8-01-0608** | **T8-01-0913** | **T8-01-1218** |
| Lengte TL in mm | 600 mm | 900 mm | 1200 mm |
| Verbruik LED | 8 watt | 13 watt | 18 watt |
| Vervangt TL van | 18 watt | 30 watt | 36 watt |
| Lichtstroom lumen ca | 863 lm | 1380 lm | 1725 lm |
| Lichtopbrengst in lumen ca | 750 lm | 1200 lm | 1500 lm |
| Branduren | > 30.000 uur | | |
| Power factor | > 0,5 | | |
| Operating Voltage | AC180~AC265V | | |
| Frequency | 50 Hz | | |
| Type LED | SMD 2835 | | |
| Stralingshoek | 360 graden | | |
| Lichtkleur | 2700 - 6500K | | |
| IP | 20 | | |
| Cover | Melkglas (M) | | |
| Toepassing | Kantoor, gang, school, garage, werkplaats etc. | | |
| Productgarantie | 3 jaar | | |
| Certificaten | CE, ROHS, TUV | | |
| Opties | - | | |