

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Omschrijving** | **Waarde** | | |
| **Artikelcode** | **LT-10-10W** | **LT-10-20W** | **LT-10-30W** |
| Afmeting | 63\*101\*147 mm | 85\*125\*165 mm | 95\*145\*180mm |
| Verbruik LED | 10 watt | 20 watt | 30 watt |
| Vervangt ca | 40 watt | 50 watt | 60 watt |
| Lichtstroom lumen ca | 1150 lm | 2185 lm | 3290-3530 lm |
| Lichtopbrengst in lm ca | 1000 lm | 1900 lm | 2800 lm |
| Branduren | > 40.000 – 50.000 uur | | |
| Power factor | > 0,90 | | |
| Color Rendering Index | 80 RA | | |
| Operating Voltage | 220-240V | | |
| Frequency | 50 / 60 Hz | | |
| Type LED Cree | COB | | |
| Stralingshoek | 15, 24, 36 en 60 graden | | |
| Lichtkleur | 2700K-6000K | | |
| Cover | Transparant (T) | | |
| Toepassing | Showroom, winkel etc. | | |
| UGR waarde | <19 | | |
| IP-waarde | IP22 | | |
| IK-waarde | - | | |
| Certificaten | CE, Rohs, TÜV, DLC, UL, FCC | | |
| Productgarantie | 3 jaar | | |
| Opties | Dimbaar, zwart of wit | | |