

|  |  |
| --- | --- |
| **Omschrijving** | **Waarde** |
| **Artikelcode** | **LT-10-10W** | **LT-10-20W** | **LT-10-30W** |
| Afmeting | 63\*101\*147 mm | 85\*125\*165 mm | 95\*145\*180mm |
| Verbruik LED | 10 watt | 20 watt | 30 watt |
| Vervangt ca | 40 watt | 50 watt | 60 watt |
| Lichtstroom lumen ca |  1150 lm |  2185 lm |  3290-3530 lm |
| Lichtopbrengst in lm ca |  1000 lm |  1900 lm |  2800 lm |
| Branduren | > 40.000 – 50.000 uur |
| Power factor | > 0,90 |
| Color Rendering Index | 80 RA |
| Operating Voltage | 220-240V |
| Frequency | 50 / 60 Hz |
| Type LED Cree  | COB |
| Stralingshoek | 15, 24, 36 en 60 graden |
| Lichtkleur | 2700K-6000K |
| Cover | Transparant (T)  |
| Toepassing | Showroom, winkel etc. |
| UGR waarde | <19 |
| IP-waarde | IP22 |
| IK-waarde | - |
| Certificaten | CE, Rohs, TÜV, DLC, UL, FCC |
| Productgarantie | 3 jaar |
| Opties | Dimbaar, zwart of wit |