

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Omschrijving** | **Waarde** | | | | |
| **Artikelcode** | **LT-07-10W** | **LT-07-20W** | **LT-07-30W** | **LT-07-40W** | **LT-07-50W** |
| Afmeting | 100\*178\*210mm | 100\*178\*210mm | 100\*178\*210mm | 100\*208\*210mm | 100\*208\*210mm |
| Verbruik LED | 10 watt | 20 watt | 30 watt | 40 watt | 50 watt |
| Vervangt halogeen | 100 watt | 200 watt | 300 watt | 400 watt | 500 watt |
| Lichtstroom lumen ca | 1150 lm | 2300 lm | 2450 lm | 4600 lm | 5750 lm |
| Lichtopbrengst in lm ca | 1000 lm | 2000 lm | 3000 lm | 4000 lm | 5000 lm |
| Branduren | > 40.000 uur | | | | |
| Power factor | > 0,90 | | | | |
| Color Rendering Index | 80 Ra | | | | |
| Operating Voltage | 85-265V | | | | |
| Frequency | 50 / 60 Hz | | | | |
| Type LED | Cree COB | | | | |
| Stralingshoek | 15o,24o,38o,60o | | | | |
| Lichtkleur | 2700K-5000K | | | | |
| Cover | Transparant (T) | | | | |
| Toepassing | Showroom, Winkel etc. | | | | |
| UGR waarde | - | | | | |
| IP-waarde | IP20 | | | | |
| IK-waarde | - | | | | |
| Certificaten | CE; RohS | | | | |
| Productgarantie | 2 jaar | | | | |
| Opties | Uitvoerig in zwart & wit verkrijgbaar. | | | | |