

|  |  |
| --- | --- |
| **Omschrijving** | **Waarde** |
| **Artikelcode** | **LT-07-10W** | **LT-07-20W** | **LT-07-30W** | **LT-07-40W** | **LT-07-50W** |
| Afmeting | 100\*178\*210mm | 100\*178\*210mm | 100\*178\*210mm | 100\*208\*210mm | 100\*208\*210mm |
| Verbruik LED | 10 watt | 20 watt | 30 watt | 40 watt | 50 watt |
| Vervangt halogeen | 100 watt | 200 watt | 300 watt | 400 watt | 500 watt |
| Lichtstroom lumen ca | 1150 lm | 2300 lm | 2450 lm | 4600 lm | 5750 lm |
| Lichtopbrengst in lm ca | 1000 lm | 2000 lm | 3000 lm | 4000 lm | 5000 lm |
| Branduren | > 40.000 uur |
| Power factor | > 0,90 |
| Color Rendering Index | 80 Ra |
| Operating Voltage | 85-265V |
| Frequency | 50 / 60 Hz |
| Type LED | Cree COB |
| Stralingshoek | 15o,24o,38o,60o |
| Lichtkleur | 2700K-5000K |
| Cover | Transparant (T)  |
| Toepassing | Showroom, Winkel etc. |
| UGR waarde | - |
| IP-waarde | IP20 |
| IK-waarde | - |
| Certificaten | CE; RohS |
| Productgarantie | 2 jaar |
| Opties | Uitvoerig in zwart & wit verkrijgbaar. |