|  |  |
| --- | --- |
|  | **Model Abano** |



**Straatverlichting**







|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Omschrijving** | **Waarde** | | | |
| **Artikel code** | **SVL-01-20W** | **SVL-01-30W** | **SVL-01-40W** | **SVL-01-50W** |
| **Afmeting in mm** | 450 x 605mm | 450 x 605mm | 450 x 605mm | 450 x 605mm |
| **Verbruik LED** | 20 watt | 30 watt | 40 watt | 50 watt |
| **Vervangt HID** | 50 watt | 75 watt | 100 watt | 125 watt |
| **Lichtstroom lumen ca** | 2530 lm | 3795 lm | 5060 lm | 6325 lm |
| **Lichtopbrengst in lumen ca** | 2200 lm | 3300 lm | 4400 lm | 5500 lm |
| **Branduren** | > 50.000 uur | | | |
| **Power factor** | > 0,95 | | | |
| **Operating Voltage** | AC85 265V | | | |
| **Frequency** | 50/60 Hz | | | |
| **Type LED** | USA Bridgelux COB | | | |
| **Stralingshoek** | 120o | | | |
| **Lichtkleur** | 3000-5000K | | | |
| **IP** | 65 | | | |
| **Cover** | Transparant | | | |
| **Toepassing** | Straatverlichting | | | |
| **Productgarantie** | 5 jaar | | | |
| **Certificaten** | CE, ROHS | | | |
| **Opties** | - | | | |