

|  |  |
| --- | --- |
| Omschrijving | Waarde |
| **Artikel code** | **T8-01-0608** | **T8-01-0913** | **T8-01-1218** |
| Lengte TL in mm | 600 mm | 900 mm | 1200 mm |
| Verbruik LED | 8 watt | 13 watt | 18 watt |
| Vervangt TL van | 18 watt | 30 watt | 36 watt |
| Lichtstroom lumen ca | 863 lm | 1380 lm | 1725 lm |
| Lichtopbrengst in lumen ca | 750 lm | 1200 lm | 1500 lm |
| Branduren | > 30.000 uur |
| Power factor | > 0,5 |
| Operating Voltage | AC180~AC265V |
| Frequency | 50 Hz |
| Type LED | SMD 2835 |
| Stralingshoek | 360 graden |
| Lichtkleur | 2700 - 6500K |
| IP | 20 |
| Cover | Melkglas (M) |
| Toepassing | Kantoor, gang, school, garage, werkplaats etc. |
| Productgarantie | 3 jaar |
| Certificaten | CE, ROHS, TUV |
| Opties | - |