|  |  |
| --- | --- |
|  | **Model Capri** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Omschrijving | Waarde | | |
| Artikelcode | **LT-06-30W** | **LT-06-40W** | **LT-06-60W** |
| Afmeting in mm single + double | 405\*40\*93 / 405\*78\*100 | 565\*40\*93 / 565\*78\*100 | 724\*40\*93 / 724\*78\*100 |
| Verbruik LED | 30 watt, 2\*30 watt | 40 watt, 2\*40 watt | 60 watt, 2\*60 watt |
| Lichtstroom lumen ca | 5850 lm | 7800 lm | 11700 lm |
| Lichtopbrengst in lumen ca | 3900 lm | 5200 lm | 7800 lm |
| Branduren | > 50.000 uur | | |
| Power factor | > 0,95 | | |
| Operating Voltage | AC200-240V | | |
| Frequency | 50/60 Hz | | |
| Type LED | SMD 2835 | | |
| Stralingshoek | 60x90 / 30x60 | | |
| Lichtkleur | 3000 – 4000 – 5000K | | |
| IP waarde | - | | |
| IK waarde | - | | |
| Cover | Aviation aluminium | | |
| Toepassing | Winkelverlichting | | |
| Productgarantie | 5 jaar | | |
| Certificaten | CE, ROHS, TÜV gecertificeerde driver | | |
| Opties | - | | |

[](https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkpNzJwt7XAhWEORQKHUnMD7wQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v%3Dj2BKT5M8ZXc&psig=AOvVaw2PLBz8DTPs7-C2iAGeFtBF&ust=1511864002638262) 

**Tracklight**