|  |  |
| --- | --- |
|  | **Model Capri** |

|  |  |
| --- | --- |
| Omschrijving | Waarde |
| Artikelcode | **LT-06-30W** | **LT-06-40W** | **LT-06-60W** |
| Afmeting in mm single + double | 405\*40\*93 / 405\*78\*100 | 565\*40\*93 / 565\*78\*100 | 724\*40\*93 / 724\*78\*100 |
| Verbruik LED | 30 watt, 2\*30 watt | 40 watt, 2\*40 watt | 60 watt, 2\*60 watt |
| Lichtstroom lumen ca | 5850 lm | 7800 lm | 11700 lm |
| Lichtopbrengst in lumen ca | 3900 lm | 5200 lm | 7800 lm |
| Branduren | > 50.000 uur |
| Power factor | > 0,95 |
| Operating Voltage | AC200-240V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Type LED | SMD 2835 |
| Stralingshoek | 60x90 / 30x60 |
| Lichtkleur | 3000 – 4000 – 5000K |
| IP waarde | - |
| IK waarde | - |
| Cover | Aviation aluminium |
| Toepassing | Winkelverlichting  |
| Productgarantie | 5 jaar |
| Certificaten | CE, ROHS, TÜV gecertificeerde driver |
| Opties | - |

 

**Tracklight**