

|  |  |
| --- | --- |
| Omschrijving | Waarde |
| **Artikelcode** | **SML-01-8W** |
| Afmeting in mm | 480\*500\*450 |
| Verbruik LED max | 8 watt |
| Lichtstroom lumen ca | 1380-1656 lm |
| Lichtopbrengst in lumen ca | 1200-1440 lm |
| Type LED | USA Bridgelux |
| Solarpaneel | Monocrystalline 40W/4.5V |
| Accu | 105WH |
| Laadtijd | ± 6 uur\* |
| Brandtijd bij max | ± 24 uur\* |
| Branduren | > 50.000 uur |
| Lichtkleur | 6000K |
| CRI | >75 |
| Sensor mode | >5-10 meter |
| Sensor tijd | 20 seconde |
| Standby | 30% |
| Montage hoogte | 4-6 meter |
| Installatie hoogte | 8-10 meter |
| Stralingshoek | 360 graden |
| IP waarde | IP65 |
| IK waarde | IK04 |
| Cover | Transparant (T) |
| Toepassing | Buiten op zonnige plaats |
| Productgarantie | 3 jaar |
| Certificaten | CE, ROHS |
| \* | Is afhankelijk van installatieplaats en zonlicht. Aan deze opgaven kunnen geen rechten worden ontleend. |