|  |  |
| --- | --- |
|  | **Model Kody** |



**Floodlight**



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Omschrijving | Waarde | | | | | | |
| Artikelcode | **FL-03-10W** | **FL-03-20W** | **FL-03-30W** | **FL-03-50W** | **FL-03-100W** | **FL-03-150W** | **FL-03-200W** |
| Lengte TL in mm | 182\*115\*41 | 182\*115\*41 | 250\*156\*42 | 286\*189\*55 | 385\*250\*66 | 530\*335\*80 | 530\*335\*80 |
| Verbruik LED | 10 watt | 20 Watt | 30 Watt | 50 Watt | 100 Watt | 150 Watt | 200 Watt |
| Lichtstroom lumen ca | 1495 lm | 2990 lm | 4485 lm | 7475 lm | 14950 lm | 22425 lm | 29900 lm |
| Lichtopbrengst in lumen | 1300 lm | 2600 lm | 3900 lm | 6500 lm | 13000 lm | 19500 lm | 26000 lm |
| Branduren | > 50.000 uur | | | | | | |
| Power factor | > 0,95 | | | | | | |
| Color Rendering Index | Ra > 70 | | | | | | |
| Operating Voltage | AC100-265V | | | | | | |
| Frequency | 50/60 Hz | | | | | | |
| Type LED | SMD 3030 | | | | | | |
| Stralingshoek | 90o | | | | | | |
| Lichtkleur | 5700K | | | | | | |
| IP waarde | IP65 | | | | | | |
| Cover | Transparant (T) | | | | | | |
| Toepassing | Scheepvaart, sportveld, industrieterrein, gebouw en grond verlichting | | | | | | |
| Productgarantie | 5 jaar | | | | | | |
| Certificaten | CE, ROHS | | | | | | |
| Opties | - | | | | | | |