

|  |  |
| --- | --- |
| Omschrijving | Waarde |
| **Artikelkode** | **LT-04-25W** |
| Afmeting in mm | 94\*185 |
| Gatmaat | - |
| Verbruik LED | 25 watt |
| Vervangt halogeen | 250 watt |
| Lichtstroom lumen ca | 2443 lm |
| Lichtopbrengst in lumen ca | 2125 lm |
| Branduren | > 35.000 uur |
| Power factor | > 0,95 |
| Operating Voltage | AC100-240V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Type LED | CREE COB |
| Stralingshoek | 30o |
| Lichtkleur | 3000K – 4000K -- 5000K |
| UGR waarde | <19 |
| IP waarde | IP20 |
| IK waarde | IK05 |
| Cover | Transparant (T) |
| Toepassing | Showroom, winkel etc. |
| Productgarantie | 3 jaar |
| Certificaten | CE, ROHS |
| Opties | -- |