



**Model Noli**

**Linear Light**

|  |  |
| --- | --- |
| **Omschrijving** | **Waarde** |
| **Artikelcode** | **LL-02-1200-35W** | **LL-02-1405-55W** | **LL-02-2000-60W** | **LL-02-2000-75W** |
| **Afmeting** | 1200\*62\*80 | 1405\*65\*60mm | 2000\*65\*60mm | 2000\*65\*60mm |
| **Verbruik LED** | 35 Watt | 55 Watt | 60 Watt | 75 Watt |
| **Lichtstroom lumen ca** | 5635 lm | 8855 lm | 9500 lm | 12075 lm |
| **Lichtopbrengst in lumen ca** | 4900 lm | 7700 lm | 8400 lm | 10500 lm |
| **Branduren** | > 50.000 uur |
| **Power factor** | > 0,90 |
| **Color Rendering Index** | 90 Ra |
| **Operating Voltage** | AC220-240V |
| **Frequency** | 50/60 Hz |
| **Type LED** | SMD3030 |
| **Stralingshoek** | 30o, 60o, 90o, 120o |
| **Lichtkleur** | 3000K / 4000K / 6500K |
| **UGR waarde** | <19 |
| **IP waarde** | IP20 |
| **IK waarde** | IK08 |
| **Cover** | Transparant (T) |
| **Toepassing** | Kantoor, hal, school, winkel etc. |
| **Productgarantie** | 5 jaar |
| **Certificaten** | CE, ROHS, TÜV, UL, SAA |
| **Opties** | Dali dimbaar |

 [www.useled.nl](http://www.useled.nl/) – info@useled.nl

V2021/03