|  |  |
| --- | --- |
| **Straatverlichting** |  **Model Armeno** |

 





|  |  |
| --- | --- |
| **Omschrijving** | **Waarde** |
| **Artikel code** | **SVL-100-10W** | **SVL-100-15W** | **SVL-100-20W** |
| **Afmeting in mm** | Ø 465\*255\*125 | Ø 465\*255\*125 | Ø 465\*255\*125 |
| **Verbruik LED** | 10 watt | 15 watt | 20 watt |
| **Vervangt HID** | 40 watt | 60 watt | 80 watt |
| **Lichtstroom lumen ca** | 1610 lm | 2415 lm | 3220 lm |
| **Lichtopbrengst in lumen ca** | 1400 lm | 2100 lm | 2800 lm |
| **Branduren** | > 50.000 uur |
| **Power factor** | > 0,95 |
| **Operating Voltage** | AC100-277V |
| **Frequency** | 50/60 Hz |
| **Type LED** | Sanan 3030 CIR 80, Nichia LED 3030 CIR 80 |
| **Stralingshoek** | 55o |
| **Lichtkleur** | 3000K / 4000K / 5000K / 6000K |
| **IP** | 66 |
| **Cover** | Transparant (T)  |
| **Toepassing** | Straatverlichting |
| **Productgarantie** | 5 jaar |
| **Certificaten** | CE, ROHS |
| **Opties** |  |